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阳光剧场 新增灯光设备需求参数（计划）
	安装位置
	灯具类型
	数量
	主要用途
	品牌要求

	新增吊杆
	染色摇头电脑灯
	12台
	均匀布置于新增吊杆，用于舞台染色、逆光、光束运动及演出氛围营造。
	彩熠、雅江或优质国产品牌

	舞台后区第2道杆
	平板灯
	8台
	补充临近LED大屏区域的后区人物面光，改善演员进入后区后的面部亮度。
	

	舞台后区第3道杆
	平板灯
	8台
	与第2道杆形成前后配合，扩大后区覆盖范围并提升照度均匀性。
	

	舞台左侧
	平板灯
	4台
	从侧向补充人物面部及轮廓光，减轻单一正面照明形成的平面感。
	

	舞台右侧
	平板灯
	4台
	与左侧灯位对应，保证不同走位及朝向下的补光平衡。
	

	合计
	36台
	提升剧场整体灯光效果
	

	注：灯杆及配品配件、安装培训费等需包含在总费用内。



[image: ]灯位图（计划）：
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